**ПАРАМЕТРЫ КНОПОЧНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПКН И ПК**

**Обозначение в таблице для кнопочных переключателей ПКн и ПК:**
БФ - без фиксации
Ф - c фиксацией включённой кнопки
Б - с блокировкой,исключающей одновременное включение двух рядом расположенных кнопок
В - взаимовыключение
Н - выключение кнопки от повторного нажатия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип переключателя** | **Число полюсов** | **Способ фиксации** | **Геометрические размеры(с выводами), мм** | **Масса, г** |
| **ПК9, 10, 16, 17** | 4 | БФ | 38.2 х 25 х 25 | 20...32 |
| **ПК23...ПКЗО** | 1; 2 | 43 х 0 19 | 20 |
| **ПКн** | 1; 2 | 38 х (24; 25) х (11,4; 20) | 18...23 |
| **ПКн8...ПКн18** | 2; 3; 4; 5;10 | Ф, Б | 46 х 23 х 103 | 14...50 |
| **ПКн19** | 2 | БФ | 50 х 19 х 19 | 26 |
| **ПКн21** | 4 | БФ, Б, Ф, В | 62 х (60...297) х 20,5 | 80...405 |
| **ПКн23** | 4 | БФ, Б, Ф, В | 62 х (60...297) х 21 | 84...405 |
| **ПКн27** | 2 | БФ | 50 х 16 х 16 | 23 |
| **ПКн35** | 2 | БФ, Б, Ф, Н | 62 х (51...187) х 12 | 75...330 |
| **ПКн43** | 2; 4; 6; 8 | БФ, Ф | (53;65;77;89) x 12 x12 | 41...59 |
| **11ПКнМ49** | 2 | БФ, Ф | 73 х 34х 19 | 40 |
| **ПКн105** | 1; 2 | БФ | 29,8 x 14,5 x (7,5; 13) | 8...11 |
| **ПКн107** | 1; 2 | БФ, Ф | 39 х 16,5 х 13 | 14 |
| **ПКн113, ПКн115** | 2 | БФ | 50 х 15,8 х 15,8 | 23; 25 |